
Дизельный компрессор
 BAYSAR DS600-17

Данный дизельный компрессор имеет рабочее давление 17 бар, производительность 16 м3/мин. Компрессор снабжён дизельным двигателем Cummins 6CTA8.3-C240 мощностью 178 кВт. Установлен усовершенствованный микропроцессор для мониторинга воздушного компрессора. Во время запуска система может точно измерить давление масла двигателя, температуру охлаждающей жидкости, температуру смазочного масла, частоту вращения двигателя, давление нагнетания и уровень топлива.
Технические характеристики
	Основная информация

	Бренд
	BAYSAR

	Модель
	DS600-17

	Производительность, м3/мин
	16,32

	Давление, атм
	17

	Тип исполнения
	Стационарный

	Доохладитель, влагоотделитель
	да

	Предпусковой жидкостный подогреватель (ПЖД)
	Нет, опционально

	Уровень шума, dB(A)
	

	Посты подачи воздуха
	2xG3/4"+1xG2

	Документ (ПСМ/ПТС)
	нет

	Гарантия
	18 месяцев либо 1000 моточасов, что наступит раньше

	Комплект ЗИП
	нет

	Двигатель

	Тип привода
	Дизельный

	Марка двигателя
	Cummins 

	Модель двигателя
	6CTA8.3-C240

	Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч
	47,8

	Емкость топливного бака,л
	430

	Охлаждение
	жидкостное

	Количество цилиндров
	6

	Мощность двигателя, кВт
	178

	Число оборотов максимум, об/мин
	2200

	Число оборотов минимум, об/мин
	1400

	Система впрыска  топлива 
	механическая

	Компрессорная часть

	Тип
	винтовой маслозаполненный

	Производитель винтового блока
	Hangzhou Jiuyi Machinery Co., Ltd

	Марка винтового блока
	Jiuyi

	Количество ступеней сжатия
	2

	Срок службы
	

	Габариты и вес

	Габариты (ДхШхВ), мм
	3900х1430х1850

	Масса, кг
	3158

	Применение

	 Для буровых работ. Для опрессовки трубопроводов. 
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